**ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ**

**Главное управление МЧС России**

**по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре**

**напоминает о необходимости соблюдения**

**основных требований Правил противопожарного**

**режима в Российской Федерации, в том числе:**

**При эксплуатации печного отопления запрещается:**

* оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
* располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
* применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие горючие
* жидкости;
* топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
* использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
* перекаливать печи;
* эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок
* (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего
* материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих
* материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и
* предтопочных листах;
* размещать мебель и другое оборудование на расстоянии менее 0,7 метра от печей, а от
* топочных отверстий - менее 1,25 метра.

**При эксплуатации приборов отопления помните, что:**

* при установке временных металлических и других печей заводского изготовления
* необходимо обеспечить выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих
* видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам
* отопления;
* при эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на расстоянии,
* указанном в инструкции предприятия-изготовителя металлических печей, но не менее чем 2
* метра от металлической печи.
* необходимо проводить побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы;
* перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона следует
* обеспечить проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже:
* 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;
* 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;
* 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки;
* золу и шлак, выгребаемые из топок, необходимо заливать водой и удалять в специально
* отведенное для них место.
* ***Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей,***
* ***каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов, в соответствии с***
* ***законодательством Российской Федерации относится к перечню работ и услуг, для***
* ***выполнения которых требуется лицензия.***

**При эксплуатации электросетей и электрооборудования запрещается:**

* эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
* пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с
* повреждениями;
* обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
* материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),
* предусмотренными конструкцией светильника;
* пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
* электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при
* отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
* применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
* оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные
* приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме
* ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в
* круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
* при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ
* использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не
* предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;
* превышать суммарную мощность электроприборов, подключаемых к одной розетке.
* Информацию о допустимой нагрузки на электросети в Ваших помещениях уточните у
* представителей обслуживающей организации. Ознакомьтесь со сведениями о мощности
* используемых электроприборов в документации завода-изготовителя (паспорте на прибор).

**На территории дачных участков запрещается:**

* оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами;
* устраивать свалки горючих отходов;
* запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на
* высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня на
* расстоянии менее 100 метров от лесных массивов.

**Не допускайте неосторожного обращения с огнём:**

* Ни в коем случае не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения!
* Отравление продуктами горения происходит практически незаметно, достаточно загорания,
* вызванного непотушенным окурком. От вдохов угарного газа человек теряет сознание, спастись
* в такой ситуации становится практически невозможным.
* Ограничьте доступ своих детей к пожароопасным предметам - спичкам, зажигалкам,
* горючим жидкостям и пр. Никогда не оставляйте малолетних детей одних без присмотра, даже
* на непродолжительный промежуток времени.
* Перед выходом из дома проверьте, выключены ли все газовые приборы. Не оставляйте
* открытый огонь без присмотра!

**При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении**

**(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:**

* Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по номерам телефонов:
* со стационарного телефона: «101», «01».
* с мобильного телефона: «112».
* При этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить
* свою фамилию.
* Принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

***Органы федерального государственного пожарного надзора настоятельно***

***рекомендует Вам оборудовать свои дома автономными дымовыми пожарными извещателями, а также первичными средствами пожаротушения (огнетушители, автономные модули тушения пожаров), которые также могут оказать неоценимую помощь при ликвидации загораний на ранней стадии.***